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PCCRAFT 01.1
IN WELK GAT
STEEK JE WAT?
Poorten • kabels • connectoren
	LEERLINGENBUNDEL  Herken elke aansluiting aan vorm, functie en zichtbaar bewijs.



LEARN   |   LAB   |   TRAIN
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Zo gebruik je dit overzicht
Niet alles is even belangrijk. Het label toont wat je actief moet beheersen en wat vooral herkenning of historische context vraagt.
	MUST KNOW
	Je benoemt, herkent en gebruikt deze aansluiting zelfstandig.



	GOOD TO KNOW
	Je herkent de aansluiting en kunt het gebruik uitleggen.



	RETRO TECH
	Je herkent de aansluiting als oudere technologie en weet waarvoor ze diende.



	STOPREGEL  Past een connector niet met lichte druk? Stop. Controleer type en oriëntatie. Forceer nooit een aansluiting.
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	GOOD TO KNOW



Mannelijk en vrouwelijk
Mannelijk heeft uitstekende pinnen/plug; 
vrouwelijk bevat openingen.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot



Visueel overzicht van aansluitingen en kabels
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	MUST KNOW



USB-A
Data en voeding; klassieke rechthoekige USB-stekker. Past maar in één richting.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



USB-B
Vooral printers en oudere randapparatuur; bijna vierkante connector.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



USB-C / Thunderbolt
Klein en omkeerbaar; data, laden en soms beeld. Controleer toestel en kabel.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



HDMI — type A, mini C en micro D
Digitaal beeld én geluid in drie relevante formaten voor deze cursus.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



DisplayPort – mini DisplayPort
Digitaal beeld en geluid; herkenbaar aan één afgeschuinde hoek.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



RJ45 / Ethernet
Bekabeld netwerk; brede klikstekker met acht contacten en een vergrendelingslip.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



3,5 mm audio + kleurcodes
Analoge audio. 
Groen = front/lijn-uit, 
roze = microfoon, 
blauw = lijn-in, 
oranje = center/sub, 
zwart = achter, 
grijs = zijkant.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



Surroundaudio — 2.1, 5.1 en 7.1
Herken het aantal luidsprekerkanalen en koppel front, center/sub, rear en side aan de audiokleuren.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	MUST KNOW



Voeding
Levert elektrische energie. Controleer altijd spanning, stekkertype en toestel.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



eSATA
Externe SATA-aansluiting voor opslag; sneller dan oudere USB-generaties.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



RJ11
Smallere telefoonstekker; lijkt op RJ45 maar heeft minder contacten.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



S/PDIF
Digitale audio via optische Toslink of coaxiale aansluiting.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



RCA / tulp
Ronde stekkers voor analoog audio (rood/wit) en video (geel).
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



Bluetooth
Draadloze verbinding op korte afstand voor randapparatuur en audio.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



Kensingtonslot
Beveiligingsopening om een laptop of toestel mechanisch vast te leggen.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



KVM-switch
Laat één toetsenbord, scherm en muis meerdere computers bedienen.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



PS/2
Ronde mini-DIN-aansluiting: paars voor toetsenbord, groen voor muis; op moderne borden soms gecombineerd.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



FireWire / IEEE 1394
Oudere snelle aansluiting voor camera’s, audio en externe opslag.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



Parallel
Brede aansluiting voor oudere printers; vaak DB-25.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



Serieel / COM
DB-9-aansluiting voor oudere randapparatuur en beheerinterfaces.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



VGA
Analoog beeld; 15 pinnen en vaak blauw.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



S-Video
Analoge video via ronde mini-DIN-connector.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	GOOD TO KNOW



DVI-I en DVI-D
Herken DVI-I aan de vier analoge contacten rond het platte contact; DVI-D heeft die vier contacten niet.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



SCART
Grote Europese audio/video-aansluiting op oudere tv’s.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



Component video (RGB)
Drie RCA-stekkers voor analoog componentbeeld.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



Composiet video
Eén gele RCA-stekker voor analoog beeld.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot
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	RETRO TECH



Infraroodpoort
Draadloze zichtlijnverbinding op korte afstand.
Zichtbaar bewijs: ___________________________________
Mijn herkenningsscore:  □ nog oefenen   □ bijna   □ vlot




LAB — Kabeldetective
Werk per twee. Neem één echte kabel per ronde. Noteer eerst zichtbaar bewijs en pas daarna de naam.
	Ronde
	Categorie
	Naam
	Zichtbaar bewijs
	Functie

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


TRAIN — Sorteer zonder spiekbrief
Leg minstens twaalf kabels in drie groepen. Kies daarna uit elke groep één kabel en verantwoord je keuze met vorm, oriëntatie en één zichtbaar kenmerk.
FIX — Geen signaal
1. Controleer de juiste ingang op het scherm.
2. Controleer beide kabeluiteinden.
3. Controleer of je een echte beeldpoort gebruikt.
4. Test een andere kabel of poort.
Exitcheck
Ik kan een willekeurige connector benoemen, de categorie noemen, de passende poort aanwijzen en veilig aansluiten.
□ nog oefenen     □ bijna     □ zelfstandig


PCCRAFT 01.01  |  TRAIN
TRAIN — Backpanel Challenge
Integreer alles wat je over externe poorten en aansluitingen leerde.
	OPDRACHT  Schrijf de juiste naam bij elke rode hulplijn. Noteer daarna bij iedere aansluiting de categorie: MUST KNOW, GOOD TO KNOW of RETRO TECH.



[image: ]
	01  Aansluiting: ________________________________
	02  Aansluiting: ________________________________

	03  Aansluiting: ________________________________
	04  Aansluiting: ________________________________

	05  Aansluiting: ________________________________
	06  Aansluiting: ________________________________

	07  Aansluiting: ________________________________
	08  Aansluiting: ________________________________


  MUST KNOW    GOOD TO KNOW    RETRO TECH  


PCCRAFT 01.01  |  TRAIN
TRAIN — Backpanel Mix
Herken moderne én oudere aansluitingen op één echt backpanel.
	OPDRACHT  Benoem alle aangeduide aansluitingen. Omcirkel de aansluitingen die je vandaag nog vaak aantreft en zet een kruis bij RETRO TECH.



[image: ]
	01  Aansluiting: ________________________________
	02  Aansluiting: ________________________________

	03  Aansluiting: ________________________________
	04  Aansluiting: ________________________________

	05  Aansluiting: ________________________________
	06  Aansluiting: ________________________________

	07  Aansluiting: ________________________________
	08  Aansluiting: ________________________________


  MUST KNOW    GOOD TO KNOW    RETRO TECH  
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