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PCCRAFT 10
HOE PRAAT DE PC MET
DE BUITENWERELD?
Randapparatuur • beeld • invoer • audio • printers
	LEERLINGENBUNDEL  Aansluiten, instellen, testen en veilig problemen oplossen.
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Randapparatuur brengt informatie in, uit of in beide richtingen.
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Wat leer je?
Randapparatuur indelen als invoer, uitvoer of beide.
Een monitor kiezen en correct instellen.
Toetsenbord, muis, audio, webcam en scanner gebruiken en onderzoeken.
Inkjet-, laser- en andere printers herkennen.
Een defecte pixel veilig diagnosticeren zonder druk uit te oefenen.
Een vaste FIX-route toepassen op randapparatuur.
1. Invoer en uitvoer
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De richting van de informatie bepaalt de categorie.
	Categorie
	Voorbeelden

	invoer
	toetsenbord, muis, scanner, microfoon, webcam

	uitvoer
	monitor, printer, luidsprekers, hoofdtelefoon

	beide
	touchscreen, headset, multifunctionele printer

	bedraad/draadloos
	beschrijft de verbinding, niet de informatierichting


Indelen
1. touchscreen: ____________________
   ____________________________________________________________________
2. headset: ____________________
   ____________________________________________________________________
3. printer: ____________________
   ____________________________________________________________________
4. webcam: ____________________
   ____________________________________________________________________


2. Beeldschermen
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Een monitor kies je op resolutie, refresh rate, paneel, aansluiting en gebruik.
	Begrip
	Betekenis

	schermdiagonaal
	fysieke grootte van hoek tot hoek

	resolutie
	aantal beeldpunten, bijvoorbeeld 1920 × 1080

	native resolutie
	resolutie waarvoor het paneel ontworpen is

	refresh rate
	aantal schermverversingen per seconde in hertz

	reactietijd
	tijd waarin een pixel van toestand verandert

	paneel
	IPS, VA, TN of OLED

	aansluiting
	HDMI, DisplayPort, USB-C; VGA is retro
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Full HD, 27 inch en 144 Hz beschrijven drie verschillende eigenschappen.
	NIET VERWARREN  Refresh rate van de monitor en frames per seconde van de GPU beïnvloeden elkaar, maar zijn niet hetzelfde.
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Bij meerdere schermen kies je dupliceren, uitbreiden of alleen scherm 2.


3. FIX — defecte pixels
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Test met volledig rood, groen, blauw, wit en zwart beeld.
	Type
	Herkenning
	Herstelkans

	vastzittende pixel
	blijft rood, groen, blauw of wit
	soms tijdelijk herstelbaar

	dode pixel
	blijft zwart
	meestal niet herstelbaar

	hot pixel
	blijft wit
	meestal hardwaredefect
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Veilige route: test, herstart, kabel/ingang, fabrikantfunctie, korte kleurrefresh en garantie.
	FLITSWAARSCHUWING  Gebruik snel wisselende kleuren niet bij lichtgevoeligheid. Stop onmiddellijk bij ongemak en laat de test niet onnodig lang lopen.
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Druk uitoefenen met vinger, doek of oorstokje kan extra pixels en paneellagen beschadigen.
	NIET UITVOEREN  Geen druk op het paneel. Controleer na veilige tests het pixelbeleid en de garantie van de fabrikant.


Pixel-FIX
1. De pixel blijft zwart op alle testkleuren. Type: ____________________
   ____________________________________________________________________
2. Veilige volgende stap: ____________________
   ____________________________________________________________________
3. Waarom geen oorstokje? ____________________
   ____________________________________________________________________


4. Toetsenbord, muis en touchpad
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Toetsenbordindeling en schakeltype bepalen het gedrag.
	Onderdeel
	Kern

	AZERTY
	Belgische toetsenbordindeling

	QWERTY
	andere plaatsing van onder andere A/Q en Z/W

	membraan
	rubbermembraan; gangbaar en vaak stil

	mechanisch
	afzonderlijke schakelaars

	draadloos
	Bluetooth of eigen USB-ontvanger


	FIX  Verkeerde tekens wijzen vaak op een verkeerde Windows-toetsenbordindeling, niet op defecte toetsen.
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Bij een muis controleer je sensor, ondergrond, DPI, batterij en ontvanger.
	Probleem
	Eerste controle

	muis reageert niet
	kabel, batterij of USB-ontvanger

	aanwijzer springt
	sensor en ondergrond reinigen/controleren

	te snel of traag
	DPI en Windows-aanwijzersnelheid

	touchpad uit
	functietoets en Windows-instelling

	Bluetooth weg
	koppeling en batterij




5. Audio
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Audio kan via analoge jacks, USB, HDMI/DisplayPort of S/PDIF lopen.
	Aansluiting
	Gebruik

	groene jack
	luidsprekers of hoofdtelefoon

	roze jack
	microfoon

	blauwe jack
	lijningang

	zwart/oranje/grijs
	surroundkanalen

	USB
	digitaal audioapparaat

	HDMI/DisplayPort
	beeld en digitaal geluid

	S/PDIF
	digitale audio, good to know
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Audio-FIX begint bij volume, mute en het gekozen invoer- of uitvoerapparaat.
	Symptoom
	Controle

	geen geluid
	volume/mute, juiste uitgang, kabel/Bluetooth

	microfoon stil
	juiste invoer, app-toestemming, mute

	na HDMI verkeerd geluid
	Windows-uitgang opnieuw kiezen

	ruis
	stekker, poort, kabel en storingsbron




6. Webcam en scanner
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Webcam en scanner zetten beeld om in digitale gegevens.
	Apparaat
	Eigenschappen
	Privacy/FIX

	webcam
	resolutie, fps, microfoon
	privacyklep, indicator en app-toestemming

	flatbedscanner
	dpi, kleur, scanformaat
	glas reinigen en juiste bron kiezen

	documentscanner
	ADF en dubbelzijdig
	papierbaan en invoer controleren

	OCR
	beeld omzetten naar bewerkbare tekst
	resultaat altijd nalezen


	PRIVACY  Activeer camera en microfoon alleen voor toepassingen die ze werkelijk nodig hebben.




7. Printers
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Inkjet, laser en matrix gebruiken verschillende afdruktechnieken.
	Type
	Werking
	Gebruik

	inkjet
	spuit vloeibare inkt
	kleur, foto en thuisgebruik

	laser
	drum, toner en fuser
	snel tekst- en kantoorwerk

	multifunctioneel
	printen + scannen, soms kopiëren
	functie zegt niets over inkjet of laser

	thermisch
	verwarmt speciaal papier of lint
	tickets en etiketten

	matrix
	pinnen slaan via lint
	RETRO TECH

	3D-printer
	bouwt een object laag per laag
	GOOD TO KNOW
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Inkjet spuit; laser bouwt een tonerbeeld op en fixeert het met warmte.
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Printer-FIX volgt voeding, verbinding, wachtrij, papier, verbruiksmateriaal, driver en testpagina.
	Symptoom
	Eerste route

	offline
	voeding, USB/netwerk en juiste printer

	opdracht blijft hangen
	wachtrij openen, annuleren, spooler/printer herstarten

	papier vast
	uitschakelen en papierbaan volgens handleiding vrijmaken

	slechte afdruk
	inkt/toner, kop/drum en onderhoudsfunctie

	vreemde tekens
	juiste driver en document opnieuw testen




8. LAB
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Installeer en test elk apparaat met een aantoonbaar resultaat.
	Opdracht
	Bewijs
	✓

	monitor
	native resolutie en correcte Hz
	

	tweede scherm
	bureaublad uitbreiden
	

	audio
	uitgang en microfoon testen
	

	toetsenbord
	Belgisch AZERTY aantonen
	

	Bluetooth
	apparaat koppelen en opnieuw verbinden
	

	printer
	testpagina en wachtrij beheren
	

	webcam
	privacytoestemming en preview
	

	pixeltest
	vijf effen kleuren, zonder druk
	




9. FIX-route
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Voeding → verbinding → bron/apparaat → Windows-instelling → driver → test.
	Symptoom
	Eerste gerichte controle

	monitor: geen signaal
	scherminput en kabelroute

	beeld wazig
	native resolutie

	toetsenbord verkeerde tekens
	Windows-indeling

	geen audio
	gekozen uitvoerapparaat

	webcam geblokkeerd
	privacytoestemming

	printer offline
	voeding en verbinding
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Een goed antwoord noemt niet alleen de oplossing, maar ook de volgorde.
FIX-case
1. Een tweede scherm toont geen signaal. Noteer vier controles in volgorde:
   ____________________________________________________________________
2. 1. ____________________
   ____________________________________________________________________
3. 2. ____________________
   ____________________________________________________________________
4. 3. ____________________
   ____________________________________________________________________
5. 4. ____________________
   ____________________________________________________________________


Studiekaart
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Type, verbinding, instelling, driver, privacy en test vormen één check.
	Je moet kunnen
	Kernregel

	indelen
	invoer, uitvoer of beide

	monitor
	grootte, resolutie en Hz onderscheiden

	pixel
	type bepalen; nooit druk uitoefenen

	audio
	juiste invoer/uitvoer kiezen

	printer
	techniek herkennen en wachtrij beheren

	privacy
	camera/microfoon doelgericht toestaan

	FIX
	één factor per stap testen


	SKILL #10  Ik kan randapparatuur herkennen, correct aansluiten en instellen, en veelvoorkomende problemen systematisch oplossen.
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