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PCCRAFT 14
HOE OPEN JE EEN LAPTOP
ZONDER HEM TE SLOPEN?
Onderdelen • demontage • upgrades • batterij • koeling • FIX
	LEERLINGENBUNDEL  Veilig openen, herkennen, upgraden, herbouwen en testen.
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Wat leer je?
Laptoponderdelen herkennen en vergelijken met desktoponderdelen.
De officiële servicehandleiding van een exact laptopmodel gebruiken.
Een laptop veilig openen, de batterij loskoppelen en ZIF-connectoren bedienen.
SO-DIMM, M.2 SSD en batterij beoordelen of vervangen.
Batterij-, laad-, scherm- en koelproblemen onderzoeken.
Na heropbouw een volledige functietest uitvoeren.
1. Laptop versus desktop
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Een laptop bevat dezelfde functionele blokken, maar compacter en vaker geïntegreerd.
	Desktop
	Laptop

	veel gestandaardiseerde onderdelen
	sterk modelafhankelijk

	DIMM
	SO-DIMM

	ATX-voeding
	adapter + intern laadcircuit + batterij

	veel uitbreidingsslots
	beperkte of gesoldeerde uitbreiding

	ruime luchtstroom
	kleine koelroute

	los scherm/toetsenbord
	scherm, keyboard en touchpad geïntegreerd


2. Onderdelen herkennen
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Herken moederbord, SO-DIMM, M.2, wifi, batterij, ventilator en heatpipe.
	Categorie
	Onderdeel
	Wat controleer je?

	MUST KNOW
	SO-DIMM RAM
	DDR-generatie, capaciteit, slots, soldeer-RAM

	MUST KNOW
	M.2 SSD
	lengte, key, SATA/NVMe-support

	MUST KNOW
	interne batterij
	onderdeelnummer, spanning, Wh, connector

	GOOD TO KNOW
	wifi-kaart
	M.2-key, antennes Main/Aux

	GOOD TO KNOW
	koeling
	fan, heatpipe, finstack, pads/pasta

	GOOD TO KNOW
	schermmodule
	paneel, kabel, webcam, antennes

	RETRO TECH
	optische drive/PCMCIA
	oudere uitbreidingsmogelijkheden




3. Voorbereiding en servicehandleiding
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Exact model → officiële handleiding → gereedschap → schroefplan → back-up → uitschakelen.
	Vooraf
	Bewijs

	exact model/service tag
	____________________

	officiële servicehandleiding
	____________________

	gepaste vervangonderdelen
	____________________

	back-up van belangrijke data
	____________________

	schroefmat/bakjes + fotoapparaat
	____________________

	ESD-veilige werkplek
	____________________


	STOPREGEL  Geen handleiding of onzeker model? Dan niet openen.


4. Veilig demonteren
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Uitschakelen → lader los → bodem openen → interne batterij elektrisch los → onderdelen.
	Stap
	Controle
	✓

	1
	volledig afsluiten; geen slaapstand
	

	2
	lader en randapparatuur los
	

	3
	schroeven per positie bewaren
	

	4
	clips met kunststof tool openen
	

	5
	interne batterijconnector losmaken
	

	6
	foto maken vóór kabels/onderdelen
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Schroeven kunnen verschillende lengtes hebben; forceren veroorzaakt schade.
	NOOIT FORCEREN  Wanneer de behuizing niet opent, zoek je een verborgen of vergeten schroef.


5. Flatcables en ZIF
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ZIF-connectoren gebruiken een klepje of schuifvergrendeling.
	Juist
	Fout

	vergrendeling identificeren
	aan kabel trekken

	klepje voorzichtig openen
	connector van bord loswrikken

	trekken aan verstevigde tab
	met metalen tool onder spanning werken

	oriëntatie fotograferen
	kabel scheef of te ondiep terugplaatsen




6. Batterij en laden
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Wh beschrijft energie; design capacity en full charge capacity tonen slijtage.
	Begrip
	Betekenis

	Wh
	energie-inhoud

	laadcyclus
	samengeteld gebruik van 100% capaciteit

	design capacity
	capaciteit bij ontwerp/nieuwstaat

	full charge capacity
	huidige maximaal gemeten capaciteit

	battery report
	Windowsrapport via powercfg /batteryreport

	wattage adapter
	maximaal passend vermogen; laptop onderhandelt/vereist juiste specificatie


Battery report
1. Design capacity: __________ Wh
   ____________________________________________________________________
2. Full charge capacity: __________ Wh
   ____________________________________________________________________
3. Geschatte resterende verhouding: __________ %
   ____________________________________________________________________
4. Besluit: ______________________________________________
   ____________________________________________________________________
7. Opgezwollen batterij
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Zwelling, kieren, een omhoogkomend touchpad of wiebelende laptop zijn alarmsignalen.
	STOP  Stop het gebruik, schakel uit en koppel de lader los. Niet indrukken, plooien, doorboren, verwarmen of opnieuw opladen. Volg de schoolprocedure en laat veilig afhandelen.


	Signaal
	Actie

	behuizing staat open
	stoppen en isoleren volgens procedure

	touchpad/keyboard komt omhoog
	geen druk uitoefenen

	batterij zit vast door zwelling
	niet loswrikken

	beschadiging/lekkage/geur/hitte
	afstand houden en nood-/schoolprocedure volgen


8. USB-C en Power Delivery
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Dezelfde USB-C-vorm kan verschillende data-, beeld- en laadfuncties hebben.
	Controle
	Vraag

	poort
	ondersteunt deze laden, video en welke datasnelheid?

	lader
	levert die het vereiste USB-PD-profiel en wattage?

	kabel
	ondersteunt die het vereiste vermogen en data/video?

	laptop
	welke poort is bedoeld voor laden?


	KERN  USB-C is een connectorvorm. De handleiding en markeringen bepalen de functies.




9. Koeling
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Lucht volgt intake → fan → heatpipe → finstack → exhaust.
	Symptoom
	Controle

	ventilator constant luid
	belasting, stof, ventilatieopening en profiel

	hoge temperatuur
	koelroute, fan en contact

	lage prestaties onder belasting
	thermal throttling onderzoeken

	na onderhoud slechter
	fanconnector, pads/pasta en montagevolgorde


	ONDERHOUD  Blokkeer de ventilator voorzichtig bij reinigen. Vervang pasta/pads alleen wanneer nodig en behoud de juiste pad-dikte.


10. Beeld-FIX
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Een extern scherm helpt interne paneel/kabel en GPU onderscheiden.
	Symptoom
	Waarschijnlijke zone

	extern beeld wel, intern niet
	paneel, backlight of schermkabel

	beeld verandert bij scharnier
	schermkabel/scharnierzone

	intern zeer donker
	backlight/voeding

	intern én extern artifacts
	GPU/driver/geheugen

	barst/drukvlek
	fysieke paneelschade


11. LAB — RAM of SSD vervangen
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Compatibiliteit → batterij los → onderdeel plaatsen → heropbouw → UEFI → Windows-test.
	Stap
	Bewijs
	✓

	1
	onderdeel en compatibiliteit geïdentificeerd
	

	2
	servicehandleiding geraadpleegd
	

	3
	batterij elektrisch losgekoppeld
	

	4
	SO-DIMM/M.2 correct verwijderd en geplaatst
	

	5
	onderdeel stevig en vlak bevestigd
	

	6
	UEFI detecteert nieuwe capaciteit
	

	7
	Windows en functietest geslaagd
	




12. Heropbouwcheck
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Controleer ZIF-locks, antennes, schroeven, kabelroute, behuizing en alle functies.
	Controle
	Status

	alle connectoren en ZIF-locks correct
	□

	wifi-antennes Main/Aux correct
	□

	geen kabels geklemd
	□

	schroeven juiste lengte en positie
	□

	behuizing sluit zonder kracht
	□

	batterij aangesloten
	□

	laden en batterijstatus
	□

	toetsenbord/touchpad
	□

	wifi, webcam en audio
	□

	poorten, opslag en slaapstand
	□


13. FIX na demontage
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Begin bij het laatst aangeraakte onderdeel.
	Probleem
	Eerste controle

	volledig dood
	batterijconnector, lader en powerknopkabel

	RAM niet herkend
	SO-DIMM opnieuw plaatsen/slot testen

	SSD niet herkend
	M.2 seating, key en protocol

	wifi weg
	kaart en Main/Aux-antennes

	touchpad/toetsenbord weg
	ZIF-kabel en lock

	fan fout/luid
	fanconnector, kabelroute en koeler


	SKILL #14  Ik kan een laptop veilig openen, onderdelen herkennen, een geschikte upgrade uitvoeren en veelvoorkomende laptopproblemen onderzoeken.


Bronnen
Microsoft Support — Caring for your battery in Windows.
USB-IF — USB Power Delivery.
Officiële fabrikantservicehandleiding van het gebruikte laptopmodel.
PCCRAFT 07  •  Opslag en RAID  •  leerlingenbundel
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LEARN

Laptop versus desktop

DESKTOP GEDEELD

modulair  ruimte compact » modelafhankelijk CPU « RAM « opslag » 05

Dezelfde functies, andere vorm en herstelbaarheid.
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Anatomie van een laptop

MOEDERBORD SO-DIMM M.2 SSD

CPU/GPU vaak gesoldeerd compact RAM opslag

BATTERI KOELING

Kaart + antennes /Li-polymeer fan + heatpipe
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Zoek eerst het exacte model

MANUAL

model + service tag officiéle servicehandleiding onderdeelnummers

SCREWS

kaart/volgorde

Een algemene YouTube-video is geen modelbewijs.
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Veilige demontagevolgorde

uitschakelen lader los ESD + werkplek

bodem openen batterij los foto + onderdelen
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Schroeven en clips

SCHROEFMAT PLASTIC PICK

positie bewaren geen metalen hefboom geleidelijk rondom

nietinklemmen

Lengteverschillen kunnen moederbord of behuizing beschadigen.
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Flatcables en ZIF-connectoren

FLATCABLE TREK NIET

breed en dun Klep of schuif aan kabel

oriéntatie vastleggen

Open eerst de vergrendeling; trek aan verstevigde tab.
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Batterij: Wh, cycli en slijtage

DESIGN

gebruik van 100% totaal ontworpen capaciteit

FULL CHARGE REPORT

actuele capaciteit powercfg /batteryreport verschil/ratio
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Opgezwollen batterij = STOP

NO PRESSURE

vit + lader los. niet indrukken

NO PUNCTURE ISOLATE

niet doorboren veilig behandelen volg schoolprocedure
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USB-C is een vorm — geen belofte

DISPLAY CHARGE

snelheid varieert alt mode optioneel PD optioneel

wattage onderhandeld capaciteit varieert handleiding beslist
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Koeling in een kleine behuizing

INTAKE HEATPIPE

lucht erin verplaatst lucht

transporteert warmte.

FINSTACK EXHAUST SENSOR

geeft warmte af lucht eruit temperatuur





image13.png
PCCRAFT 14

Geen beeld: splits het probleem

EXTERN BACKLIGHT

led/fan? beeld op monitor? zeer donker beeld?

scharnierreactie? barst/strepen?

Extern beeld helpt paneel/kabel en GPU onderscheiden.
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LAB: RAM of SSD vervangen

COMPAT BATTERY REMOVE

type + capaciteit elektrisch los

correct ontgrendelen

INSTALL REBUILD

UEFI + Windows.

key/notch respecteren kabels + schroeven
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Heropbouwcheck

ANTENNA SCREWS

alle locks dicht main/aux correct juiste lengte/positie

FUNCTION

geklemd sluit zonder kracht alles testen
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FIX na demontage

batterijconnector/lader

GEEN WIFI

antenne + kaart

‘GEEN RAM

module opnieuw plaatsen

GEEN TOUCH

ZIF-kabel

Ga terug naar het laatst aangeraakte onderdeel.

GEEN SSD

M.2 seating/key
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