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PCCRAFT 15
BOUW EEN PC
DIE ÉCHT WERKT
Kiezen • compatibiliteit • bouwen • POST • testen • FIX
	LEERLINGENBUNDEL  Het integrale PCCraft-eindproject.
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Wat leer je?
Een pc ontwerpen vanuit gebruik, budget en upgradepad.
Compatibiliteit tussen alle onderdelen aantonen.
Een desktop-pc veilig en in een logische volgorde bouwen.
Kritieke voedings-, frontpanel-, fan- en interne aansluitingen correct uitvoeren.
De eerste POST en UEFI-controle uitvoeren.
Met minimal boot en debuginformatie storingen onderzoeken.
Stabiliteit testen en een professioneel bouwrapport opleveren.
1. Gebruik en budget
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Begin bij de gebruiker, niet bij een onderdelenlijst.
	Profiel
	Prioriteiten

	school/kantoor
	betrouwbaar, stil, zuinig, voldoende aansluitingen

	gaming
	GPU, koeling, voeding en schermdoel

	creator
	CPU, RAM, snelle/grote opslag en GPU volgens software

	compact
	formaat, koelerhoogte, GPU-lengte en thermiek

	upgradegericht
	voeding, slots, RAM-capaciteit en platformlevensduur


Ontwerpbrief
1. Doelgebruiker: ____________________
   ____________________________________________________________________
2. Belangrijkste toepassingen: ____________________
   ____________________________________________________________________
3. Budget: € __________
   ____________________________________________________________________
4. Top 3 prioriteiten: __________________________________________
   ____________________________________________________________________
2. Compatibiliteitsmatrix
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Compatibiliteit is een keten; één mismatch kan de build blokkeren.
	Combinatie
	Te controleren

	CPU ↔ moederbord
	socket, chipset, BIOS-versie, vermogen

	RAM ↔ moederbord/CPU
	DDR-generatie, capaciteit, snelheid, QVL

	koeler ↔ CPU/case/RAM
	socket, koelvermogen, hoogte/radiator, clearance

	moederbord ↔ case
	ATX/mATX/ITX, standoffs, front I/O

	GPU ↔ case/PSU
	lengte, dikte, slots, vermogen, stekkers

	M.2 ↔ moederbord
	key, lengte, SATA/NVMe, lanes

	PSU ↔ systeem/case
	formaat, kwaliteit, vermogen, connectors, kabellengte


	BEWIJS  “Past volgens een configurator” is nuttig, maar vervangt de officiële handleidingen en productspecificaties niet.




3. Build sheet
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Elke keuze krijgt een prijs, motivatie en compatibiliteitsbewijs.
	Onderdeel
	Exact model
	Prijs
	Motivatie/compatibiliteit

	CPU
	
	€
	

	moederbord
	
	€
	

	RAM
	
	€
	

	koeler
	
	€
	

	opslag
	
	€
	

	GPU
	
	€
	

	voeding
	
	€
	

	behuizing
	
	€
	


Totaal: € ____________________     Budget over/tekort: € ____________________
4. Werkplek en bouwvolgorde
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Werk schoon, spanningsloos, ESD-veilig en met alle handleidingen open.
	Fase
	Onderdelen/actie
	✓

	op moederbord
	CPU → M.2 → RAM → koeler → CPU_FAN
	

	behuizing
	I/O-shield → standoffs → moederbord
	

	voeding/opslag
	PSU → drives → kabelroute
	

	uitbreiding
	GPU en andere kaarten
	

	aansluitingen
	ATX/EPS/GPU/SATA/front I/O/fans
	

	afwerking
	kabelbeheer → pre-flight
	


	GEEN KRACHT  Een correct onderdeel past met de juiste oriëntatie en procedure. Stop wanneer onverwacht veel kracht nodig is.




5. Moederbord voorbereiden
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Plaats CPU, M.2, RAM en koeler bij voorkeur vóór het moederbord in de case gaat.
	Onderdeel
	Kritieke controle

	CPU
	driehoek/markering, socketpinnen, geen druk

	M.2
	juiste slot/protocol, standoff, vlak bevestigd

	RAM
	notch, aanbevolen slots, beide clips/klik

	koelpasta
	juiste hoeveelheid; beschermfolie verwijderd

	koeler
	gelijkmatige montage, clearance

	CPU_FAN
	op CPU_FAN-header


6. Moederbord en afstandsbussen
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Alleen afstandsbussen onder echte montagegaten.
	KORTSLUITINGSRISICO  Een extra afstandsbus onder het moederbord kan contacten raken. Vergelijk case en moederbord vóór montage.


	Controle
	✓

	I/O-shield geïntegreerd of geplaatst
	

	standoffs exact op juiste posities
	

	geen kabel onder moederbord
	

	bord niet over standoffs geschoven
	

	schroeven handvast, niet overdreven
	


7. Voeding en kabels
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De belangrijkste verbindingen zijn 24-pin ATX, CPU/EPS, GPU-power en SATA-power.
	Connector
	Functie
	Niet verwarren

	24-pin ATX
	moederbordvoeding
	niet modulair PSU-zijde gokken

	4+4/8-pin EPS
	CPU-voeding
	niet met PCIe 6+2

	PCIe 6+2
	klassieke GPU-voeding
	niet EPS

	12V-2x6
	moderne krachtige GPU
	volledig insteken, geen gap/trek

	SATA-power
	drives/controllers
	niet SATA-data

	modulaire PSU-kabel
	PSU ↔ onderdeel
	alleen kabel voor exact PSU-model


	STOP  Modulaire voedingskabels zijn aan de PSU-zijde niet universeel. Gebruik uitsluitend kabels die voor dat exacte voedingmodel bedoeld zijn.




8. 12V-2x6 en kabelbeheer
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12V-2x6 vervangt 12VHPWR in de nieuwere PCI-SIG-specificatie.
	Controle
	✓

	connector volledig ingestoken en vergrendeld
	

	geen zichtbare opening
	

	geen scherpe bocht vlak bij connector
	

	geen zijwaartse trekkracht
	

	na kabelbeheer opnieuw gecontroleerd
	


	KABELBEHEER  Mooi is ondergeschikt aan elektrisch correct, spanningsvrij en onbelemmerde luchtstroom.


9. Frontpanel, USB, audio en fans
[image: ]
Gebruik de pinout in de moederbordhandleiding.
	Header
	Controle

	F_PANEL
	power switch, reset en leds; leds hebben polariteit

	USB 2.0
	9-pin; key respecteren

	USB 3.x front
	brede header, recht insteken

	front USB-C
	Type-E-header indien aanwezig

	HD_AUDIO
	audioheader, niet USB

	CPU_FAN/SYS_FAN
	juiste fan op juiste header

	RGB
	12 V, meestal 4-pin

	ARGB
	5 V, meestal 3-pin met ontbrekende positie


	STOP  12V-RGB en 5V-ARGB zijn niet uitwisselbaar.


10. Pre-flight
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Laat vóór inschakelen een tweede leerling onafhankelijk controleren.
	Controle
	Bouwer
	Reviewer

	geen losse schroeven/geleiders
	
	

	standoffs en moederbordschroeven correct
	
	

	CPU-koeler + CPU_FAN
	
	

	RAM en GPU vergrendeld
	
	

	24-pin + EPS + GPU-power
	
	

	frontpanel volgens schema
	
	

	monitor op juiste video-uitgang
	
	

	PSU-schakelaar en netkabel pas nu
	
	




11. Eerste POST en UEFI
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Controleer detectie en temperaturen vóór je prestaties activeert.
	Controle
	Resultaat

	POST/debugleds
	

	CPU-model
	

	RAM-capaciteit en basissnelheid
	

	opslagdetectie
	

	CPU-temperatuur in UEFI
	

	ventilatoren
	

	UEFI/bootmodus
	

	bootmedium
	


	XMP/EXPO  Activeer een geheugenprofiel pas nadat de basisconfiguratie stabiel POST en getest heeft.


12. Minimal boot
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Minimal boot bevat alleen wat nodig is om POST en beeld te krijgen.
	Blijft aangesloten
	Wordt tijdelijk verwijderd

	moederbord, CPU en koeler
	extra drives

	één RAM-module in aanbevolen slot
	extra RAM-modules

	24-pin ATX en CPU/EPS
	USB-accessoires

	iGPU of noodzakelijke GPU
	onnodige uitbreidingskaarten

	monitor en toetsenbord
	front-USB/RGB indien verdacht


	METHODE  Voeg na een succesvolle POST één onderdeel per test toe.


13. Debug-FIX
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Gebruik debugleds, piepcodes en symptomen als bewijs.
	Symptoom
	Eerste controles

	helemaal dood
	stopcontact, PSU-switch, 24-pin, EPS, PWR_SW

	fans maar geen POST
	debugled, RAM, CPU-power, displayroute

	DRAM-led
	één module, aanbevolen slot, reseat, compatibiliteit

	CPU-led
	EPS, socket/pinnen, BIOS-ondersteuning, koelerdruk

	VGA-led
	GPU seating, power, monitor/kabel/uitgang

	BOOT-led
	opslagdetectie en bootloader




14. Windows en stabiliteit
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Installeer Windows en drivers volgens hoofdstuk 11 en lever op volgens hoofdstuk 13.
	Test
	Bewijs/stopregel

	idle-temperaturen
	stabiel en plausibel

	CPU-load
	stop bij abnormale temperatuur of throttling

	RAM-test
	geen fouten

	GPU-test
	geen artifacts/crash/abnormale voeding

	SMART/opslagtest
	geen waarschuwingen

	USB/audio/netwerk
	praktisch functieresultaat

	restart/slaapstand
	correct hervatten


15. Bouwrapport
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Documenteer onderdelen, foto’s, UEFI, tests, problemen en peer review.
	Bewijs
	Opgenomen

	ontwerpbrief + build sheet
	□

	compatibiliteitsmatrix
	□

	foto vóór/na kabelbeheer
	□

	foto kritieke aansluitingen
	□

	UEFI-detectie en temperatuur
	□

	Windows/driverstatus
	□

	stabiliteitsresultaten
	□

	FIX-logboek
	□

	peer-review + handtekening
	□


	SKILL #15  Ik kan een volledige pc samenstellen, veilig bouwen, correct opstarten, testen en systematisch herstellen wanneer hij niet werkt.


Bronnen
Handleidingen van de concreet gekozen componenten.
PCI-SIG — 12V-2x6 Connector Updates to PCIe Base 6.0.
Intel — ATX12V Power Supply Design Guide.
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