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PCCRAFT 17
GEEF EEN PC
EEN TWEEDE LEVEN
Onderhoud • beoordelen • upgraden • wissen • hergebruik
	LEERLINGENBUNDEL  GO! atheneum Oudenaarde • PCCraft
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Wat leer je?
Herkomst, eigenaarschap en datarisico vóór techniek controleren.
Een technische nulmeting uitvoeren.
Herstellen, upgraden, hergebruiken of recycleren onderbouwd kiezen.
Windows 11-geschiktheid en Ubuntu als alternatief beoordelen.
Verwijderen, formatteren, clear, purge en destroy onderscheiden.
Een refurbishactie uitvoeren, testen en rapporteren.
1. Intake vóór techniek
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Refurbishment omvat intake, test, beslissing, sanitization en overdracht.
	Controle
	Notitie

	eigenaar/toestemming
	

	model en serienummer
	

	herkomst/assetnummer
	

	aanwezige gebruikers/data
	

	account- of BIOS-lock
	

	licenties/accessoires
	

	gewenste bestemming
	


	STOP  Geen onbekend of niet-toegewezen toestel openen, wissen of hergebruiken.


2. Technische nulmeting
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Meet de toestand vóór onderhoud of upgrades.
	Onderdeel
	Test/resultaat

	POST/UEFI
	

	CPU/RAM
	

	opslag en SMART
	

	temperatuur/geluid
	

	beeld/audio/USB/netwerk
	

	behuizing/kabels/stof
	

	batterij indien laptop
	

	Windows/licentie/updates
	




3. Veilig onderhoud
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Spanningsloos, ESD-veilig en met gecontroleerde luchtstroom reinigen.
	Juist
	Niet doen

	buiten of met stofopvang werken
	stof door lokaal blazen

	ventilator blokkeren bij luchtstroom
	fan extreem laten draaien

	middel op doek
	vloeistof rechtstreeks spuiten

	filters en ventilatieopeningen reinigen
	PSU/adapter/monitor openen

	kabels en connectoren visueel controleren
	onbekende contactmiddelen gebruiken


4. Herstellen, upgraden of vervangen
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Beslis op doel, kost, betrouwbaarheid, levensduur en milieuwinst.
	Vraag
	Antwoord/bewijs

	voldoet CPU/platform voor doel?
	

	RAM en opslag voldoende/upgradebaar?
	

	zijn onderdelen betrouwbaar verkrijgbaar?
	

	wat kost totaal inclusief arbeid?
	

	hoeveel nuttige levensduur verwacht je?
	

	energieverbruik en geluid aanvaardbaar?
	

	data veilig te behandelen?
	


5. Windows 11 of Ubuntu?
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Windows 11 vraagt ondersteunde CPU, TPM 2.0, UEFI/Secure Boot, RAM en opslag.
	Route
	Wanneer

	Windows 11
	toestel voldoet officieel en toepassingen vereisen/ondersteunen Windows

	Ubuntu
	gebruik, hardware, drivers, apps en beheer passen

	onderdelen/donor
	systeem als geheel niet zinvol maar onderdelen wel betrouwbaar

	recyclage
	veiligheid, defecten, data of kost maken hergebruik onverantwoord


	GEEN BYPASS ALS STANDAARD  Microsoft raadt Windows 11 op niet-ondersteunde hardware af; ondersteuning en updates zijn niet gegarandeerd.




6. Upgrades met de meeste impact
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SSD, voldoende RAM en goede koeling leveren vaak de grootste praktische winst.
	Upgrade
	Voorwaarde
	Bewijs na afloop

	HDD → SSD
	interface, capaciteit, data-/installatieplan
	boot/respons + SMART

	RAM
	DDR, slots, maximum, gebruiksdoel
	capaciteit + geheugentest

	koelonderhoud
	temperatuur/lawaai rechtvaardigt
	voor/na temperatuur

	batterij
	veilig, compatibel, economisch
	battery report/laadtest

	wifi
	ondersteunde kaart/antennes
	verbindingstest


7. Verwijderen is niet wissen
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Delete en quick format maken data niet automatisch onherstelbaar.
	Niveau
	Doel

	delete
	bestandstoegang verwijderen; geen sanitization

	format
	bestandssysteem opnieuw aanmaken; geen bewijs van veilige verwijdering

	clear
	bescherming tegen eenvoudige softwarematige recovery

	purge
	sterkere bescherming, vaak firmware-/cryptografische techniek

	destroy
	medium niet meer bruikbaar

	verify/document
	aantonen dat gekozen methode slaagde


	BELEID BESLIST  Kies methode volgens gevoeligheid, medium, hergebruik buiten/binnen organisatie en schoolbeleid.


8. HDD, SSD en sanitization
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SSD’s hebben wear leveling en reserveblokken; gewoon overschrijven is niet hetzelfde als een geschikte sanitizefunctie.
	Medium
	Mogelijke route binnen beleid

	HDD
	goedgekeurde clear/purge-tool + verificatie

	SSD/NVMe
	goedgekeurde firmware sanitize/secure erase of cryptographic erase

	versleutelde opslag
	cryptographic erase alleen wanneer voorwaarden en sleutels goed beheerd zijn

	defect medium
	purge indien mogelijk; anders gecontroleerd destroy

	belangrijke schooldata
	alleen bevoegde procedure en registratie


	LEERLINGLAB  Gebruik uitsluitend oefenmedia met kunstmatige data. Geen echte leerling-, personeels- of schoolgegevens wissen.




9. Refurbish-LAB
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Intake → nulmeting → plan → goedkeuring → onderhoud/upgrade → sanitize/install → test.
	Fase
	Bewijs
	✓

	intake
	eigenaar, asset, data en bestemming
	

	nulmeting
	inventaris en testresultaten
	

	beslissing
	kost, doel en levensduur
	

	uitvoering
	fotolog + onderdelen
	

	data
	methode, tool, verificatie
	

	software
	ondersteund OS + updates
	

	eindtest
	volledige PCCraft-oplevercheck
	


10. Voor en na vergelijken
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Een upgrade wordt met meetbare resultaten verantwoord.
	Meting
	Voor
	Na
	Besluit

	boot-/starttijd
	
	
	

	vrije ruimte/SMART
	
	
	

	RAM-capaciteit/test
	
	
	

	temperatuur rust/load
	
	
	

	geluid
	
	
	

	functionele checklist
	
	
	


11. Refurbishrapport
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Koppel techniek, data, kost, duurzaamheid en bestemming.
	Veld
	In te vullen

	asset/model/serial
	

	toestand vóór
	

	beslissing + motivatie
	

	onderdelen/acties/kost
	

	sanitization + verificatie
	

	OS/licentie/updates
	

	eindtest
	

	bestemming/advies
	

	datum + technicus
	


	SKILL #17  Ik kan een oudere pc onderzoeken, veilig onderhouden, verantwoord upgraden en klaarmaken voor hergebruik.


Bronnen
Microsoft Support — Windows 11 requirements en PC Health Check.
NIST SP 800-88 Rev. 2 — Guidelines for Media Sanitization.
PCCRAFT 07  •  Opslag en RAID  •  leerlingenbundel
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